**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ3**

**на предоставление услуги:** Изготовление вспомогательной оснастки для производства новой или модернизированной продукции (стола монтажного).

* + 1. **Общие положения**
	1. *Информация скрыта (Полное и сокращенное наименование Заказчика)*
	2. Планируется к запуску новый вид продукции – плита индукционного нагрева с полусферической конфоркой (*Конечная(ые) цель(и) получения услуги)*
	3. *Информация скрыта* (*Объект, на который направлено предоставление услуги)*
		1. **Требования, предъявляемые к Исполнителю**
	4. *Перечень основных мероприятий в рамках предоставления услуги:*

*-* изготовление стола монтажного сборочного для сборки корпуса на стапеле

* 1. Исполнитель должен иметь достаточный опыт изготовления подобных приспособлений.
		1. **Предоставляемые Исполнителю Заказчиком документы и материалы**

Заказчик предоставляет Исполнителю все необходимые чертежи (2 шт).

3 Настоящее Техническое задание может корректироваться по договоренности с Исполнителем (в том числе в части оформления), при этом ***скорректированные характеристики результата предоставления услуги должны быть не хуже характеристик, указанных в пункте 2.2 исходного Технического задания, а срок завершения исполнения услуги должен быть не позднее срока выполнения последнего мероприятия, указанного в разделе 4 исходного Технического задания***.

* + 1. **Состав и содержание мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Период выполнения (указывается количество календарных дней с даты подписания Договора)** | **Форма результата** |
| **1** | изготовление стола монтажного сборочного для сборки корпуса на стапеле  | 21 | комплект, достаточный для изготовления корпуса индукционной плиты |

* + 1. **Требования к результатам работ**

**Конечный результат предоставления услуги – изготовление оснастки литейной и сварочной сборки:**

**-** стол монтажный сборочный для сборки корпуса на стапеле габаритами: 2480\*1230\*800мм, стационарный, координатная сетка – 100\*100мм, грузоподъёмность – 2000кг, тележка с аксессуарами для монтажного стола

-

