**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ[[1]](#footnote-1)**

**на предоставление услуги -** Изготовление вспомогательной оснастки (Термодымовая камера) для производства новой продукции.

**1. Общие положения**

* 1. *Информация скрыта.*
  2. Целью является изготовленная оснастка с увеличенным объёмом вмещаемой продукции копчения. Увеличение количества выпускаемой продукции – копчения.

1.3. Пищевое производство.

**2. Требования, предъявляемые к Исполнителю**

2.1. Необходимо изготовить оснастку увеличенным объемом, для пищевых полуфабрикатов, которая устанавливается на место ранее использованной оснастки с объёмом продукции до 20 кг.

2.2. Требования и характеристики результата:

- максимальный вес оснастки не должен превышать – 350 кг.

- Габаритные размеры оснастки не должны превышать:

Высота: не более 2000см.

Ширина не более 1000см.

Длина не более 1400см.

- Максимальная загрузка не менее 50 кг.

- Стенки данной оснастки изготавливаются из нержавеющей стали, имеющие прочное сварное соединение выдерживающие температурный режим от 10 до 120 °C.

- В состав оснастки должна быть встроена конструкция для отвода, фильтрации и очистки дыма.

- Внутри оснастки нужно предусмотреть установку полуавтоматической мойки, дымогенератора, провести трубопровод.

- Верхняя часть оснастки окрашивается в черный цвет.

- Гарантийный срок на изготовленную оснастку не менее 12 месяцев.

2.3. Исполнитель должен иметь необходимое оборудование для качественного достижения результата: Оборудование для резки нержавеющей стали, оборудование для механической обработки, полировки и сварки нержавеющей стали, покрасочную камеру.

Заказчик передает Исполнителю необходимую документацию и чертежи для качественного предоставления услуги.

**4. Состав и содержание мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия** | **Период выполнения (указывается количество календарных дней с даты подписания Договора)** | **Форма результата** |
| **1** | **Подготовительные работы** | **20** | **План производства оснастки** |
| **2** | **Производство оснастки** | **50** | **Готовая оснастка** |

**5. Требования к результатам работ**

Конечным результатом предоставления услуги, являются:

* 1. Изготовленная технологическая оснастка (Термодымовая камера), в соответствии с техническим заданием.
  2. По окончании выполнения мероприятий, связанных с предоставлением услуги, Исполнитель предает Заказчику изготовленную оснастку. Также, в качестве приложений к акту сдачи - приемки услуги, отчет о выполнении работ на бумажном носителе.

1. [↑](#footnote-ref-1)