**Техническое задание на предоставление услуги:**

**«**Изготовление технологической оснастки для производства пряника с начинкой»

**1. Общие положения**

* 1. Конечная цель получения услуги: Увеличение ассортимента выпускаемой продукции, производство пряника с начинкой.

**2. Требования, предъявляемые к Исполнителю**

2.1. Техническое задание на разработку и изготовление оборудования по производству

пряников с начинкой.

 При разработке данного оборудования просим учесть следующие параметры:

1. Ширина стальной ленты на которую производится отсадка готового изделия 1 м (1000мм);
2. Ширина рабочей зоны для отсадки изделия 940 мм;
3. Подачу теста разделить на шесть «зон». Одна зона 2 фильеры;
4. При формовке в ряду 12 изделий;
5. Подача теста винтовым насосом равномерно по «зонам»;
6. Подача начинки шестеренчатым насосом внутрь изделия;
7. Электрический мах 380В;
8. Возможность регулировки производительности;
9. Возможность быстрого монтажа и демонтажа данного узла;
10. Резка теста на готовые изделия «лепестковой» диафрагмой;
11. Возможно подключение воздуха к узлу формовки.

**3. Предоставляемые Исполнителю Заказчиком документы и материалы**

Заказчик обязуется предоставить чертежи и техническую документацию на производимую оснастку.

**4. Состав и содержание мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Период выполнения (указывается количество календарных дней с даты подписания Договора)** | **Форма результата** |
| **1** | Изготовление технологической оснастки для производства пряника с начинкой. | 35 дней | Технологическая оснастка для производства пряника с начинкой. |

**5. Требования к результатам работ**

Конечный результат предоставления услуги:

* Изделие: оснастка для производства пряника с начинкой.
* Бухгалтерская документация (акт сдачи приёмки услуг, смета услуги).