**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ3**

**на предоставление услуги:**

**Проведение монтажа и пусконаладочных работ камеры шоковой заморозки полуфабрикатов.**

**1. Общие положения**

1.1.*Информация скрыта*

* 1. Целью является: увеличение объёма заморозки готовой продукции с последующим перемещением на склад хранения, а так же улучшение качества выпускаемой продукции посредством быстрой заморозки.

1.3. Объект – пищевое производство полуфабрикатов.

**2. Требования, предъявляемые к Исполнителю**

* 1. Необходимо произвести установку и пуско-наладку камеры шоковой заморозки.
  2. Требования к характеристикам результата:

- Габаритные размеры камеры шоковой заморозки:

Рабочий объем камеры не более 9 м3.

Толщина панелей не менее 100мм.

Ширина 2000мм.

Глубина 2600мм.

Высота 2240мм.

-Произвести подготовительные работы по подводки электрической линии питания от общего электрического щита. Установить отдельный щит с предохранителями. Напряжение питания 380В.

-Произвести установку, склейку и герметизацию панелей согласно предоставленной документации на камеру.

-Установить сплит-систему с предварительной подготовкой и вырезом панели для встройки.

-Установить в дверь клапан давления и ПЭН для обогрева контура двери (исключить тем самым примораживание двери к стенкам камеры).

- В состав оснастки должна входить сплит-система выдерживающая температурный режим от -15С до - 25С, типа Cap BGS 540.

- Все необходимые затраты на расходные материалы предоставляет Исполнитель, по согласованию с Заказчиком.

- При необходимости произвести заправку Фреоном.

1. **Предоставляемые Исполнителю Заказчиком документы и материалы**

- Панели камеры шоковой заморозки.

- Техническая документация на камеру.

- Сплит-система.

- Клапан давления.

**4. Состав и содержание мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Период выполнения (указывается количество календарных дней с даты подписания Договора)** | **Форма результата** |
| **1** | Проведение монтажа и пусконаладочных работ камеры шоковой заморозки полуфабрикатов. | 60 | Установленная камера  Акт выполненных работ |
| ИТОГО | | 60 | |

*Заполнение данной таблицы является основой к формированию Календарного плана и является обязательным*

3 Настоящее Техническое задание может корректироваться по договоренности с Исполнителем (в том числе в части оформления), при этом ***скорректированные характеристики результата предоставления услуги должны быть не хуже характеристик, указанных в пункте 2.2 исходного Технического задания, а срок завершения исполнения услуги должен быть не позднее срока выполнения последнего мероприятия, указанного в разделе 4 исходного Технического задания***.

**5. Требования к результатам работ**

* конечным результатом предоставления услуги является установленная и полностью функционирующая камера шоковой заморозки.
* Скорость заморозки полуфабрикатов должна соответствовать 2 часам на массу 100кг.
* По окончании выполнения мероприятий, связанных с предоставлением услуги, Исполнитель передает заказчику фотоотчет с установленным оборудованием.
* Акт выполненных работ (в 3-х экземплярах, подписывается Исполнителем и визируется Заказчиком).